**ANEXO III–MODELO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2019.**

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 039/2019.**

**EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 039/2019.**

**UNIDADE REQUISITANTE:** Secretaria Municipal de Saúde.

A proposta deverá ser entregue **09hs00min do dia 09 de julho de 2019** na Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento – Setor de Licitações.

Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias**.

##### OBJETO: AQUISIÇAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA (SUPORTE BASICO TIPO B) JÁ TRANSFORMADA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JACUIZINHO/ RS.

EMPRESA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ INCR. EST.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CIDADE:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ESTADO: RS.

##### 1.- Pela presente, encaminhamos ao Município de Jacuizinho - RS, proposta referente à Licitação em epígrafe, que tem por objeto a AQUISIÇAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA (SUPORTE BASICO TIPO B) JÁ TRANSFORMADA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JACUIZINHO/ RS, conforme discriminado:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição dos produtos** | **Marca** | **Quant.** | **Valor Unitário** | **Valor total** |
| 01 | Veículo novo zero quilometro, ano/modelo 2019/2019 tipo **AMBULÂNCIA** de cor branca e com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas com abertura de 180 graus, para ser adaptado em ambulância do TIPO B – SUPORTE BÁSICO.  **Capacidade de carga:** 1500 kg  **Comprimento interno do salão de atendimento:** 2.862 mm  **Altura interna do salão de atendimento:** 1.397 mm  **Largura externa dianteira:** 2.204 mm  **Largura externa traseira:** 1.920 mm  **Especificações do Motor**: 1.6 Diesel Turbo  **Número de cilindros e válvulas**: 4 cilindros e 8 válvulas  **Cilindradas:** 1560  **Potência cv/rpm:** 115 a 3.500 rpm (diesel)  **Torque kgf.m máximo:** 30 kgfm a 1.750 rpm (diesel)  **Tração:** Dianteira  **Cilindros / Válvulas:** 4/16  **Combustível:** Diesel  **Capacidade mínima do tanque de combustível:** 69 litros  **Especificação da direção:** Elétro-hidráulica  **Suspensão dianteira:** Independente, pseudo McPherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora  **Suspensão traseira:** Independente, com braços inferiores triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora  **Freios**  **Sistema dianteiro:** Discos ventilados  **Sistema Traseiro:** Discos solidos  **Auxílio de frenagem:** Sistema de freios ABS  **Pneus e rodas**  **Medida dos pneus:** 215/65 R16 - 104/106 T  **Rod**a: Roda de aço 16’’  **Estepe:** Roda de aço 16 (homogêneo)  **Especificação da Transmissão:**  6 marchas à frente  1 marcha à ré  **Equipamentos:** ABS, Airbag duplo frontal com 3 pontos de proteção, apoio de braço para o motorista, ar quente, ar condicionado (cabine), bancos revestido de tecido, banco do motorista reclinável com regulagem de altura, botão de travamento das portas dianteiras no painel, chave tipo canivete com telecomandos, cinto de segurança com três pontos com regulagem de altura ( motorista e passageiro), computador de bordo, cruise control (piloto automático), direção com regulagem interna de altura e profundidade, ESP- controle de estabilidade (com botão no painel), faróis de neblina, faróis halógenos com regulagem interna de altura do facho, função One Touch (abetura e fechamento dos vidros dianteiros com um toque), GSI (indicador de troca de marcha, guarda-volumes no banco central, Hill Assist (sistema auxiliar de partida em rampa), indicador de abastecimento de ureia (AdBlue), luz diurna de segurança (DayTime running lights DRL), porta-luvas com tampa e porta objetos no painel, protetor do cárter, radio AM/FM/MP3 e Bluetooh ( com antena no teto), retrovisores externos com regulagem elétrica, suporte para escritório móvel (rebatimento do banco central da cabine com prancheta intregada), tomada 12V, travamento seletivo do compartimento de carga, vidros elétricos.  **Compartilhamento de carga:** 8 ganchos para amarração de carga na caçamba, Woduwork (modalaridade para materiais de até 4m), luzes internas no compartimento de carga, porta lateral deslizante, do lado do passageiro, porta traseira com abertura de até 180 graus, tomada 12V no compartimento de carga, divisor do compartimento de carga.  Garantia de 03 anos ou 100.000 km rodado com veículo.  **2 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPARTIMENTO DO PACIENTE:**  Isolamento termo-acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; Piso em fiberglass de alta resistência; Armário superior na lateral esquerda, confeccionado em Fibra de Vidro cor Branca, com portas de correr em acrílico; Banco com sistema de para médico com cinto de segurança; Banco baú com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais; Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança. Luminárias internas de Leds com 02 intensidades de luz; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; Sinalização barra em Leds com sirene de 100 watts eletrônica e 01 tom; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira; Instalação de um cilindro de oxigênio de 07 litros e suporte; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 exaustor; Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; Vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente. Painel Elétrico (carregador de bateria, bateria, painel lateral personalizado) S.B. Instalação de 01 suporte para soro; Pega mão em alumínio fixado no teto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes) Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Acabamentos das entradas das portas em borracha antiderrapante;  **ESPECIFICAÇÕES – TRANSFORMAÇÃO (PARTE EXTERNA)**  Iluminação externa nas laterais em LED’S brancos e vermelhos; Janela com vidros corrediços na porta lateral corrediça; Conjunto completo de fechadura, tricôs, e chave na porta traseira; Pelica Opaca na cor Branca; Alarme sonoro de ré. Strobos no pára-choque dianteiro. Strobos no pára-choque traseiro. Sensor de ré Garantia de 12 meses nos equipamentos.  Garantia de 12 meses nos equipamentos |  | 01 |  |  |

Valor Total da Proposta: R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- RS, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de 2019.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Licitante Proponente Carimbo com CNPJ: