**ANEXO III–MODELO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2020**

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 031/2020.**

**EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 031/2020.**

**UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Agricultura.**

A proposta deverá ser entregue **às 09hs00min do dia 30 de junho de 2020** na Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento – Setor de Licitações.

Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias**.

##### OBJETO: AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, ATRAVES DE RECURSOS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROPOSTA Nº. 050083/2019.

EMPRESA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ INCR. EST.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CIDADE:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ESTADO: RS.

##### 1.- Pela presente, encaminhamos ao Município de Jacuizinho - RS, proposta referente a Licitação em epígrafe, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, ATRAVES DE RECURSOS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROPOSTA Nº. 050083/2019, conforme discriminado:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição dos produtos** | **Marca** | **Quant.** | **Valor Unitário** | **Valor total** |
| 01 | Pulverizador agrícola 600 litros, Barra hidráulica 14 vertical, Comando de água duas vias manual sem retorno calibrado, Comando hidráulico de barras com comando três alavanca, Reservatório de água limpa 10 litros, Porta bico mono-Jet com anti gotejo espaçamento de 50 cm Filtro de linha, Bicos 110/02 anti gotejo Bomba de água 75 litros por minutos, chassi tubular. |  | 01 |  |  |
| 02 | Aquisição de uma grade aradora com controle remoto com 16 discos com espaçamento entre disco de 230 mm entre disco, de 26 polegadas com espessura dos discos de 6mm com 02 eixos com 06 mancais óleo com dupla vedação com peso mínimo de 1700 kg, para uso do equipamento em trator de 80 a 90 cv, com pneus 750 x 16, novos de marca nacional. |  | 01 |  |  |
| 03 | Plantadeira para plantio direto, de tração de arrasto, com 07 linhas de 45 cm de espaçamento entre linhas, para cultura de verão (milho, sorgo e soja), reservatório em polietileno, com capacidade mínima de fertilizante 600 kg, reservatório em polietileno, com capacidade mínima de semente 235 kg, 02 (duas) rodas motriz, com pneus novos 650x16, sistema de engate com comando hidráulico de acionamento através do comando do trator, pantográfica, discos de corte de 16 a 18 polegadas, com sistema de oscilação lateral para acompanhamento de curvas, sulcador com sistema pula obstáculo na reposição do adubo, discos duplo defasado 13x14 ou 14x15 na reposição da semente, com plataforma de acesso, rodas limitadora de profundidade com regulagem altura, com 3ª roda de compactação, peso mínimo da maquina 1.800 kg, garantia de 12 meses por defeito de publicação. |  | 01 |  |  |

Valor Total da Proposta: R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- RS, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de 2020.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Licitante Proponente Carimbo com CNPJ